|  |  |
| --- | --- |
| **Pickering 50-295-021-5/12 (Плата имитаторов сопротивлений)** | |
| Out("PCIPR\_5\_12-НУ-НК", R) | Выдача сопротивления. Где НУ – номер платы; НК – номер канала платы, НК=[0…4]; R – значение параметра (от 3 до 4000 Ом). |

Драйвер для модуля Pickering 50-295-021-5/12 используемый в ПДК Фрегат.

Команда: